**Załącznik nr 1**

Opis przedmiotu zamówienia

Cechy aparatu jezdnego – wymagane

1. Aparat cyfrowy – system DR
2. Zakres napięć 40 – 125 kv co 1 kv
3. Zakres mAs 0,1 - 500
4. Filtry wymienne zamontowane w kołpaku
5. Ogniska lampy 0,6 i 1,2
6. Długi kabel ekspozycji
7. Miernik dawki DAP
8. Niska waga
9. Możliwość nagrywania wykonanego badania z poziomu stacji technika

Wyposażenie dodatkowe

1. Parawan ruchomy z okienkiem – równoważnik ołowiu 2 mm
2. Stacja diagnostyczna – lekarska
3. Zestaw bobiksów
4. Stojak z uchwytem na powieszenie bobiksów

Opcja

1. Dodatkowy detektor cyfrowy 24x 30
2. System informatyczny PACS/RIS

Przeznaczenie – pediatria